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(Mateial Type: Abmirium)
(Tools n order of use: |

{Tool 1 Right Hand Turning Too
{Tool & Center Dill Tool Diamete
{Tool 8 Dl Tool Diameter 5000
{Tool T Right Hand Turning Too
{Tool 7. Right Hand Groove/Part
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Work Offset: teams

Feed:  1167.000 mm/min
Speed: 1338 RPM
Tool: 1 Offset: 1
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